1 - baixe os arquivos.

2 - instale o open VPN

3 - instale o driver da maquininha (GERTEC ou INGENICO)

4 - instale o GP Gerenciador padrão.

5 - pegar o certificados VPN no trello ou no e-mail

6 - salvar  Certificados na pasta \c:\arquivos de programas\openvpn\config

7 - vai em serviços coloque o ultimo serviço dele para reiniciar em 0 segundos e iniciar automático.

8 -  entre no velo, vai na aba tef e coloque TEF DIAL fecha e abre o sistema, e olhe o XML e o fechamento de caixa.

9 - Colocar o velo para abrir em modo administrador sempre.

10 - Retirar da inicialização o velo

11 - Ensine o cliente sempre abrir o tef quando ficar verdinho o ícone do tef, e sempre arraste ele para ficar do lado do ícone da internet.